<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="50" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="50" x2="0" y2="50" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<text>Connect
VCC_PGM &amp;
VCC_TGT</text>
<text>Uart voltage</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>R1 - R10 (100r)</text>
<text>JTAG</text>
<text>ISP6</text>
<text>ISP10</text>
<text>PDI</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="52745-1690">
<description>&lt;b&gt;FFC/FPC&lt;/b&gt;-to-Board  0.50mm (.020") SMT Top Contact&lt;p&gt;
Right Angle, ZIF, Style Receptacle 52745 / 52435&lt;br&gt;
Source: http://www.molex.com/product/ffc/52745.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X3-NS">
</package>
<package name="2X5-SHROUDED">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="1X03">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="52745-1690" value="52745-1690">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="52745-1690"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57H4224"/>
</element>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="AVR_SPI_PROG"/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="2X3-NS" value="AVR_SPI_PRG_6NS"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="2X5-SHROUDED" value="M05X2SHD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R5" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R6" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R7" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R8" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R9" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
<element name="R12" library="SparkFun" package="0805" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="SparkFun" package="0805" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V_PGM" library="SparkFun" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V_TGT" library="SparkFun" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SparkFun" package="SSOP28DB" value="FT232RLSSOP"/>
<element name="X2" library="SparkFun" package="USB-MINIB" value="USBSMD"/>
<element name="R15" library="SparkFun" package="0805" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="SparkFun" package="0805" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="SparkFun" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="SparkFun" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="SparkFun" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="SparkFun" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="SparkFun" package="0805" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="SparkFun" package="0805" value="100"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PDI_CLK_RESET">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PDI_DATA">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="V_PGM" pad="C"/>
<contactref element="V_TGT" pad="C"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="C3" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="5V" pad="C"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_TGT">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_PGM">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX_AVR">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX_AVR">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="V_PGM" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="V_TGT" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="TX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="RX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X2" pad="D+"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="TX" pad="A"/>
<contactref element="RX" pad="A"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
